**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

**Numer pakietu: 6**

**Nazwa: System monitoringu**

**Ilość: 2 komplety**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wartość oferowana |
|  | Monitor komputerowy posiadający wejście HDMI, wielkość 55 cali – 2 szt. |  |
|  | Monitor komputerowy posiadający wejście HDMI, wielkość 40 cali – 1 szt. |  |
|  | Procesor Intel I9-10960X socket 2066 – 2 szt. |  |
|  | Rejestrator QNAP NAS QNAP NAS TS-453Be 8Gb ram + 2 HDD WD 4TB – 2 szt. |  |
|  | Infrastruktura sieci IP do monitoringu składająca się z następujących komponentów:DWL-6610AP - 2 szt. FortiGate-100E 1 Year - Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) 2 szt. Patchcord optyczny wielomodowy LC-LC 50/125 1m – 6 x 1mPatchcord optyczny wielomodowy LC-LC 50/125 3m – 3 x 3mPatchcord optyczny wielomodowy LC-LC 50/125 5m - 6 x 5mPatchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D simplex 1m 1 x 1mPatchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D simplex 2m – 1 x 2mPatchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D simplex 3m – 2 x 3 mPatchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D duplex 1m – 1 x 1m Patchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D duplex 3m – 1 x 3mPatchcord LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 G.652D duplex 5m – 2 x 5mSwitch D-Link DGS-1210-28MP – 2 szt.Switch D-Link DGS-1210-10P - 1 szt.MINIGBIC/SFP 1000BASE-LX 1310/1550NM – 1 szt. MINIGBIC/SFP 1000BASE-LX MULTIMODE 850NM - 6 szt.Kabel ethernet kat. 6 – 3 x 305 mFS8114-8T Tester sieci LAN z szukaczem przewodów – 1 szt.Patchcord 1m kat. 6 - 50 szt. Patchcord 2m kat. 6 - 30 szt.Patchcord 3m kat. 6 - 20 szt. Seagate IRONWOLF 4TB – 2 szt.  |  |
|  |

|  |
| --- |
| BV - BeneLink moduł połączeniowy do urządzeń zewnętrznych; bez wyposażenia – 2 szt. |

 |  |
|  | BeneLink zestaw akcesoriów połączeniowych (seria Wato, seria A, Fabius GS, PB840, SynoVent E3/E5) – 2 szt. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące  |  |

**……………………………………………**

**podpis i pieczęć Oferenta**