# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

**Numer pakietu: 3**

**Nazwa: Odzież ochronna na odcinek zakaźny**

**Ilość: 30 kpl.**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametr / warunek wymagany** | **Wartość oferowana** |
|  | Odzież dla personelu w różnych rozmiarach S,M,L,XL, XXL, 4XL ( po 5 kpl. z każdego rozmiaru. |  |
|  | Kombinezon chemoodporny wraz z kapturem stanowiącym jedną całość. |  |
|  | Wyrób kategoria III |  |
|  | Spełnione normy: EN 14126, EN 1073-2, EN 14605, EN 13034, EN 14325, EN 1149 |  |
|  | Czynniki ryzyka na które będzie narażona odzież ochronna: czynniki biologiczne, ochlapanie, przekłucie |  |
|  | Antystatyczny, niepylący,  |  |
|  | Gramatura min. 83g/m2 |  |
|  | Materiał: Tyvek z pokryciem polimerowym |  |
|  | Do każdego kombinezonu dołączone rękawice chemoodporne spełniające normy: EN 388, 374. **Po 30 par** z rozmiaru M i L |  |
|  | Do kombinezonów dołączone maski pełno twarzowe wraz z filtrami klasy FFP 3. **Ilość masek: 30 kpl.** |  |
|  | Maski wykonane w części twarzowej z gumy naturalnej, wizjer wykonany z poliwęglanu, szerokie krawędzie uszczelniające, znakomicie przylegająca do twarzy, wygodna w stosowaniu, materiały użyte do wykonania odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych stosowanych do unieszkodliwienia wysoce zakaźnych drobnoustrojów, odporna na zaparowania, wyposażona w paski mocujące na głowie oraz sprzączki szybkozwalniające, standardowe połączenie bagnetowe zapewniające swobodny dobór filtrów i pochłaniaczy. Każda maska wyposażona dodatkowo w pochłaniacze w ilości 2 kpl. do każdej maski pozwalające na zabezpieczenie przed czynnikami biologicznymi – FFP 3 |  |
|  | Obuwie gumowe typu kalosz antypoślizgowe w rozmiarach 37-46 **ilość 30 par**, chemoodporne, odporne na mycie i dezynfekcję. |  |
|  | Taśma uszczelniająca stanowiąca zabezpieczenie pomiędzy mankietem kombinezonu a mankietem rękawicy ochronnej oraz przestrzeni pomiędzy skarpetą a obuwiem gumowym. Taśma narażona na czynniki ryzyka wymienione w pkt.5. Ilość rolek 5 szt. |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy |  |

**……………………………………………**

**podpis i pieczęć Oferenta**